技术要求

1、加工原材料炭块由甲方提供（以实际到货规格和数量为准）；异形炭块加工原材料总重量综合损耗小于2%。
2、乙方在加工过程中保证原材料炭块充分利用不得浪费，加工完成后甲方有权提走成品异形炭块及所剩余物料。

3、乙方应严格按照甲方图纸要求规格及数量进行加工，如未按照图纸加工出现尺寸、数量不相符问题，乙方应承担由此造成的所有损失，甲方可直接在未付款中扣除相应金额，不合格产品及余料归甲方所有。4、乙方应对原材料炭块、加工所剩余物料进行妥善保管，避免发生丢失、损坏、受潮和雨淋等影响产品质量等情况，且所剩余边角物料包装内不得有杂物、油污等垃圾；如果甲方接到乙方书面对加工坯料质量问题的质疑，甲方依然同意锯切加工，加工产品质量问题与乙方无关。

5、异形炭块验收标准：加工尺寸规格符合甲方提供图纸和要求，外观干净、无碰损、掉块、掉角等缺陷，不合格品归甲方所有，不影响成品检验的按照合格品验收。

6、甲方可派人员到乙方现场参与成品验收，若有表面质量异议（内在质量异议除外）或数量异议双方协商解决，有不符合约定的产品为不合格品，按合同约定处理，因此所发生的费用及甲方全部损失均由乙方承担，该验收不免除乙方对货物的质量保证责任。乙方对所供货物的质量实行“三包”，即包退、包换、包修。
7、乙方应根据产品的特点，按照国家和行业标准的规定和要求进行包装，包装费由乙方承担，包装物乙方不回收，由甲方自行处理，因包装原因给甲方造成损失的，乙方应赔偿全部损失。
     加工类型参考以下图纸 
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