河南万基铝业股份有限公司（一分厂）
关于烟气断面设置合理性评估项目技术要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]河南万基铝业股份有限公司一、二公司电解生产，核心以电解烟气净化系统管控废气污染物（颗粒物、氟化物、二氧化硫）。电解槽烟气密闭收集后，采用氧化铝干法吸附除氟+布袋除尘+半干法脱硫工艺处理，载氟氧化铝回收返回电解生产，实现氟资源循环利用，净化后烟气达标排放，满足铝工业超低排放限值要求 。
全厂共8个主要废气排放口，全部安装烟气自动在线监测设备。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024） 中 4.2.3条具体要求：烟囱入口烟气在线监测测点安装位置应设置在距弯头、阀门、变  径管下游方向>4 倍烟道当量直径，以及距上述部件上游方向>2 倍烟道当量直径处，我公司烟道不满足上述要求，需开展烟气断面设置合理性评估工作。
二、服务范围
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]按照《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（含修改单）(GB/T 16157-1996)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》(HJ 1405-2024)等国家和地方法律法规、标准要求，对河南万基铝业股份有限公司#1-8号排放口烟道进行烟气分布均匀程度测试，出具测试评估报告，指导公司烟气在线监测测点尽可能的选择在气流稳定的断面安装位置。
三、服务期限
合同签订之日起烟气断面设置合理性评估工作在30日之内完成。
四、服务地点
河南省新安县河南万基铝业股份有限公司。
[bookmark: _Toc23147][bookmark: _Toc27973_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28365]五、服务标准和规范
1通用部分
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]1.1本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。
1.2本项目在执行上述要求外，还须执行洛阳万基控股集团有限公司的相关管理文件要求。
2专用部分
本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：
《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）
《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（含修改单）(GB/T 16157-1996)
《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)
《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》(HJ 1405-2024)
《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函【2021】484号）
六、技术要求
1通用部分
1.1检测公司应按要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。检测公司参加现场工作人员年龄不得低于18岁和超过55岁。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]1.2为确保项目的顺利实施，检测公司至少为本项目配备2名工作人员，且工作人员具有中国环境保护产业协会颁发的自动监控（烟尘烟气）上岗证考试合格证书。
1.3若检测公司工作人员不能满足要求，采购人有权要求检测公司人增加或更换工作人员，检测公司应无条件配合。
1.4在签订合同之后，采购人保留对本技术要求提出补充要求和修改的权力，检测公司应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。
1.5检测公司在投标前，应对我公司8个排放口烟气断面设置合理性进行预评估，确保合同签订后我公司8个排放口满足烟气断面设置合理性要求。
2专用部分
2.1检测公司必须严格遵守、执行国家、行业、地方环保部门、采购人颁布的各项规章制度、标准及管理办法，制定调试人员的工作职责，完成调试、验收工作，并接受采购人的监督、检查和考核。因检测公司原因导致工作重复开展的，发生的费用由检测公司自理。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]2.2按照采购人的要求，完成8个排放口断面设置合理性评估工作，出具合格的测试报告，提供纸质版4份和盖章电子版1份，涉及监测的原始记录装订成册，提供纸质版2份和盖章电子版1份。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]2.3在调试验收期间产生的测量、标准气体、故障处理、检测、资料收集等费用都由检测公司提供。
2.4检测公司所有人员应执行采购人资料保密（包含技术信息、经营信息等）的义务，未经采购人许可，一律不准复印、外借，因检测公司原因使得信息泄漏并造成损失的，采购人将追究相应的法律责任和经济赔偿。
2.5检测公司近五年应具有不少于1项烟气断面设置合理性评估业绩。
2.6检测公司近三年未发生重大质量问题，无不良信誉记录。

                                        河南万基铝业股份有限公司
                                           2026年9月7日
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