二铝餐厅舞台灯光改造及设备维护方案
二铝餐厅舞台自2007年投运以来，已使用19年，设备日趋老化，部分设备损坏，为保证使用效果，需要对部分设备进行升级改造，制定方案如下：

一、灯光部分

原舞台灯光光源采用卤钨灯系，功耗巨大（一盏2000瓦，共98盏及15盏1000瓦会议灯和48盏300瓦帕灯），使用中发热严重，灯具使用寿命短，需频繁更换，使用成本高，原灯具型号已淘汰且停产多年，备件无处采购，近半灯具损坏后无法修复。近年来舞台灯光已广泛采用LED光源，功耗小，寿命长，使用维护成本低，灯光控制采用数字化、程序化，操作简便、功能强大。拟将舞台灯光系统改造更新为LED光源，具体如下：

1、原面光部分采用一杆双列，共24盏2000瓦电影聚光灯，更换为一杆双列24盏200瓦LED双色温螺纹聚光灯，并加装4台1000瓦LED全彩切割灯，以补充舞台演出效果。

2、原顶光部分采用4杆4列（4X10盏）2000瓦电影回光灯，及一杆3列（3X16盏）300瓦卤钨帕灯，并间隔安装了3列15盏1000瓦卤钨会议灯。更换为6杆6列（6X16盏）200瓦LED（18珠X12W）全彩帕灯。但需将原舞台顶部电影幕电动吊篮改造为吊杆，并将安装位置后移1.2米，以提高灯光照射均匀度。

3、原舞台底幕采用上下2列（2X8盏）2000瓦电影天幕灯，更换为2列（2X10盏）200瓦方形LED全彩弧面天幕灯。

4、原侧光部分两侧采用框型吊架，各3列3盏共18盏2000瓦电影聚光灯，更换为两侧各3列6盏（6X6盏共36盏）200瓦LED（18珠X12W）全彩帕灯。

5、在历年来历届演出活动中，为保证演出效果，会租赁部分舞台电脑摇头光束灯，效果好但费用不菲，几年累加费用较高。拟加装2杆2列（2X6台）电脑摇头光束灯，安装在原舞台2根备用电动吊杆上。

6、原舞台电动吊杆控制柜内元件老化损坏，控制柜需更换。电动吊杆传动部分也需进行清理保养维护。

7、上述灯光控制需要一台2048路数字灯光控制台，4台1进8出灯控信号放大器。和安装相对应的电源、信号电缆及配套安装附件若干。

二、演出设备部分

1、舞台手持话筒原有6只，2024年因老化损坏已更换2只，未更换的4只，也因老化音质劣化严重，不堪使用，且近年原话筒频率频段（700兆段）国家已禁止民用，需更换（与2024年更换的话筒一致。森海塞尔EW100 G4 845超心型）。

2、原舞台音响部分因安装时房顶已装修结束，原设计中置音箱未能安装，导致舞台下前排中间部分音响效果不佳。今房顶重新装修，需加装600W全频线阵中置音箱1对（配套2X600瓦功放1台及数字音频处理器1台）。

3、为满足现场舞台灯光、音响的控制、处理、调试数字化需要，需要音频频谱分析仪1台和网络软路由1台。

三、其他部分：

1、舞台幕布脏污严重，阻燃效果已趋近于无。为满足舞台消防要求，需对舞台幕布进行清洗及进行阻燃处理。

2、舞台会议旗杆及旗杆底座需进行维修维护。旗穗老化需更换。

3、工程相关的工作由设计院正在出具方案，后续根据方案和实际情况在实施过程中进行补充或者做出其他调整。
