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一、项目背景
随着万基控股集团业务规模不断扩大、数字化转型持续推进，智慧办公与工业现场安全监管对计算资源、数据存储及智能化基础设施提出了更高要求。现有IT基础设施在支撑人工智能应用方面逐渐暴露出以下问题：
1.智能算力支撑不足：现有服务器主要面向传统业务系统，缺乏专用AI计算资源，难以满足大语言模型本地化部署、智能问答、模型训练及视频智能分析等计算需求。
2.数据安全保障要求提高：集团制度文件、经营数据、专业资料及工业现场视频涉及内部敏感信息，依赖外部算力服务存在数据传输与访问风险，需要构建本地化、安全可控的计算与存储环境。
3.基础设施配套不完善：现有IT基础设施主要服务于传统业务系统，缺乏面向人工智能应用的专用存储、网络及配套设施，难以形成完整的AI运行环境，制约拟建设智慧办公与SOP安全监测系统的部署和应用。
为满足集团智慧办公与SOP安全监测系统建设需求，万基集团拟实施人工智能算力基础设施建设项目，配置AI计算服务器、数据存储及配套网络设备，构建统一、高效、安全、可扩展的本地化智能算力平台，为集团知识管理、智能办公、专业业务辅助及工业现场安全预警提供硬件支撑，夯实集团数字化、智能化转型基础。
二、建设目标 
1.为集团统一知识库与智能问答平台、各部门个性化智能助手提供本地大模型推理硬件环境。
2.为SOP安全监测提供视频边缘推理硬件环境，支撑通用安全场景及铝加工合卷机、打包机、废料吊装专用设备场景的视频流实时智能分析和风险预警。
3.为SOP安全监测算法研发、模型调优训练、场景验证测试提供计算机视觉训练及推理硬件环境。
4.建设企业可自主使用、调试和开展本项目模型调优训练的本地硬件环境，支撑模型部署运行、场景验证及联合研发实践，为企业后续自主开展算法迭代和场景拓展提供条件。
三、施工要求和技术性能要求
1.大模型推理服务器
参考型号：ServMAX® G448-X4。
CPU：2颗Intel Gold 6530，每颗32核心，主频2.1GHz，缓存160MB，功耗270W，Tray。
内存：12条64GB DDR5-5600 RDIMM，合计768GB；支持32个DDR5 DIMM插槽。
GPU计算卡：参考型号为 NVIDIA RTX PRO 5000（单卡72GB GDDR7显存，功耗300W），或采用综合计算性能不低于该参考型号的同档次及更高性能GPU计算卡，配置4～8块，具体数量由甲方根据实际需求确定。
固态硬盘：1块1.92TB、2.5英寸SATA SSD。
扩展槽：9个PCIe 5.0 x16插槽（FHFL），1个PCIe 5.0 x8插槽（FHFL）。
存储支持：支持12个3.5英寸／2.5英寸SATA／SAS热插拔硬盘位，可扩展4个NVMe U.2；支持2个SATA／PCIe 4.0 NVMe M.2（2280／22110）。
板载网络：4个1GbE RJ45接口。
网卡：1块ConnectX-7 adapter card，200Gb/s。
远程管理：配置IPMI芯片控制器，支持远程监控及控制、远程开机和关机。
操作系统：Ubuntu 22.04。
机箱：4U机架式，尺寸448mm×175mm×822mm（宽×高×深）。
电源：2000W（2+2）冗余电源。
2.视频边缘推理节点
参考型号：EdgeNova。
推理芯片：1颗Jetson AGX Thor，算力2070 TOPS。
视频接入：最高支持100路视频流并发接入。
3.CV训练／推理服务器
参考型号：ServMAX® G448-X4。
CPU：2颗Intel Gold 6530，每颗32核心，主频2.1GHz，缓存160MB，功耗270W，Tray。
内存：4条64GB DDR5-5600 RDIMM，合计256GB；
支持32个DDR5 DIMM插槽。
GPU计算卡：配置4块GPU计算卡，参考型号为NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB（涡轮版专业计算卡），或采用综合计算性能不低于该参考型号的同档次及更高性能GPU计算卡；整机最高支持8块GPU计算卡。
固态硬盘：1块1.92TB、2.5英寸SATA SSD。
扩展槽：9个PCIe 5.0 x16插槽（FHFL），1个PCIe 5.0 x8插槽（FHFL）。
存储支持：支持12个3.5英寸／2.5英寸SATA／SAS热插拔硬盘位，可扩展4个NVMe U.2；支持2个SATA／PCIe 4.0 NVMe M.2（2280／22110）。
板载网络：4个1GbE RJ45接口。
网卡：1块FM X520-2 PCIe x8 10G双端口SFP+网卡。
远程管理：配置IPMI芯片控制器，支持远程监控及控制、远程开机和关机。
操作系统：Ubuntu 22.04。
机箱：4U机架式，尺寸448mm×175mm×822mm（宽×高×深）。
电源：2700W（2+2）冗余电源。
四、设备清单
	设备类型
	数量
	安装地点

	大模型推理服务器
	1台
	按项目部署安排

	视频边缘推理节点
	1台
	按项目部署安排

	CV训练／推理
服务器
	1台
	按项目部署安排


五、安装调试
万基控股集团有限公司负责项目硬件采购及部署，安排数智中心人员全程参与联合研发、模型调优训练、场景验证测试及上线。
合作研发高校作为研发主体，负责算法研发、模型适配、应用开发、核心技术攻关及技术指导。硬件部署与上述研发工作衔接，为双方开展功能联调和场景验证提供运行环境。
六、培训需求
1、培训对象应包括参与联合研发的集团数智中心技术人员、负责本项目硬件运行维护的专业人员及相关系统使用人员。
2、培训内容应结合本项目本地部署环境，包括硬件日常操作、运行环境配置、远程管理、模型调优训练与调试、推理部署及场景验证。通过技术指导和实际操作，使企业技术人员能够自主使用和调试已配置环境，开展本项目模型的调优训练、验证及部署运行，使运维人员能够开展日常维护和常见故障检查，使业务人员能够熟练使用相关系统。
七、质量见证及验收
1.配置核验：按第三章技术配置及第四章设备清单，核验设备数量、CPU、内存、GPU计算卡、固态硬盘、网络接口及电源等实际配置。大模型推理服务器显卡数量按甲方确定的配置核验，扩展能力与实装数量分别核查。
2.运行核验：结合本地部署检查服务器操作系统、GPU计算卡及网络接口运行情况，检查IPMI远程监控及开关机功能，核验视频边缘推理节点的视频流接入能力。
3.联调验证：万基控股集团有限公司与高校共同开展功能联调、场景验证测试及项目验收，核验硬件对统一知识库与智能问答、智慧办公AI应用、SOP视频安全监测及模型调优训练的支撑情况。
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