****

**传真报价单**

单位/From：万基控股集团招标中心 单位/To：

地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区 地址/Ad：

传真/Fax：0379-67332447 传真/Fax：

办公室/Tel：0379-67333158 手机/Tel：

姓名/Name：游欣城 姓名/Name：

邮箱/E-mail：396428095@qq.com 邮箱/E-mail：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 使用单位 |
| 1 | 滤袋 | Φ136.5mm\*2660mm 材质：诺美克斯 | 条 | 500 |  |  | 二炭成型 |
| 2 | 滤袋 | Φ135mm\*2620mm 材质：涤纶针刺毯 耐高温130℃ | 条 | 550 |  |  | 一铝辅助 |
| 3 | 滤袋 | Φ160mm\*4000mm 材质 诺梅克斯  耐高温280℃ | 条 | 50 |  |  | 石墨车间 |
| 4 | 滤袋 | Φ160\*6000mm 复合针刺毯 | 条 | 400 |  |  | 铝加工板锭 |
| 5 | 滤袋 | Φ131.6\*2450mm 涤纶针 刺毡550g/㎡ 材质：涤纶/涤纶长丝基布  厚度：1.75mm 透气量：16m3/m2/min 使用温度：不小于150°C | 条 | 1000 |  |  | 二铝辅助 |
| 6 | 滤袋 | 76\*1100mm 涤纶针刺毡550g/㎡  耐温120℃ | 条 | 9000 |  |  | 二铝净化 |
| 7 | 龙骨 | Φ155mm\*3950mm 材质Q235  有机硅喷涂 16根筋 丝径3.5mm | 件 | 50 |  |  | 石墨车间 |
| 8 | 不锈钢滤笼 | Φ144mm\*5950mm 材质：316L  带喇叭碗 | 条 | 400 |  |  | 铝加工板锭 |
| 合计:人民币： 元整 ￥： .00元 | | | | | | | |
| 备注:无 | | | | | | | |

报价说明：

1、交货期：接到买方通知之日起 天内可交货。

2、此报价包含运杂费， %增值税，即货到买方仓库价格。

3、付款方式：货到验收使用合格，发票入账后90个工作日内付款（银行承兑）。

4、报价有效期： 天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年8月5日