万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝
建设项目启动槽材料采购计划

1、 高分子冰晶石:2026年11月10日到货5500吨，交货地点：新疆公司。规格参数:(CH-0)F≥52.0,AI≥12.0,Si02≤0.25%, Fe203≤0. 03%,Na≤33.0,S0,2≤0. 50,Ca0≤0. 10,P20≤0. 02%, 湿存水≤0.20%，烧碱量≤1.5%。

2、 [bookmark: _GoBack]纯碱:2026年11月10日到货1000吨，交货地点：新疆公司。规格参数:质量执行国标工业碳酸钠(GB/T210-2022)标准I类、II类优等品;总碱量(以干基的Na,CO的质量分数计)≥99.2%。

3、 石棉板:2026年11月10日到货25吨，交货地点：河南洛阳。规格参数:长100cmX宽100cmX厚度1cm，符合JC/T 69-2000A-1标准要求。

4、硅酸钙板:2026年11月10日到货40吨，交货地点：河南洛阳。规格参数:长100cmX宽30cmX厚6.5cm。符合GB/T10699-2015《硅酸钙绝热制品》，产品选用II及以上标准。
