**招标文件**

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基金属钠有限公司（以下简称金属钠公司）**钠收集器维修项目（20台）**进行招标，望拟投标单位按招标文件要求与甲方使用单位进行现场技术交流，准确核算价格并按规定时间段投标报价，**非规定时间段投标报价将按废标处理。**

投标联系：吕兵兵 152 3798 7521 技术联系：王主任 139 3886 5756

**一、招标须知**

1、本次招标采用传真报价，各投标单位请在**5月28日（周二）上午8-11时**将报价单（每页加盖公章、签名，否则无效）传真至**0379-67332447；**

2、认真阅读招标文件及所附合同条款，**参与投标即视同完全响应**。认真落实规格参数**，报价不实（过高、过低）视为无效报价。**

3、**各投标单位在都能满足技术及使用需求的情况下，价格低、响应招标方付款方式者优先列为中标候选单位**；

4、钠收集器维修要求详见附件。

**二、投标要求：**

未经招标中心资质审查的投标人，请携营业执照副本原件（年审过的有效件且必须有标的物方面经营范围），及加盖公章复印件各一份、投标人法定代表人授权书、身份证复印件、委托代理人身份证复印件到万基大厦四楼进行资质预审。

（**注：**资质预审截止时间：**2019年5月27日下午17时**，逾期未审者不得参与本次招标。）

1、标的物名称：钠收集器维修项目（具体数量、技术要求详见附件报价单）。

2、质量要求：保证在各个方面符合招标文件、技术要求、合同，满足使用甲方使用需求；

附件1、投标人法定代表人授权书(格式)

**投标人法定代表人授权书**

项目名称：

日 期：

万基控股集团有限公司招标中心：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址： 。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 授权人签名：

职 务： 职 务：

投标人公章：

附件2 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

2019年 月 日

附件3、参考合同条款（具体以与万基华实商贸签订合同为准）

维 修 合 同

合同编号：WJ-CG（2019）\*\*\*\*

甲方: 洛阳万基金属钠有限公司 签订时间：2019年\*月\*日

乙方：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 签订地点：新安产业集聚区

就甲方\*\*\*\*维修事宜，经甲乙双方友好协商，双方本着平等互利的原则，签订本合同，双方共同遵守：

一、维修物资名称、规格型号、单位、数量、单价及总金额：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 外修件规格及质量要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | \*\*\*\* | \*\*\*\*\* | 台 | \*\* | \*\*\*\* | \*\*\* |
| 合计金额人民币大写：\*\*\*\*\*\*元整 ￥：\*\*\*\*\*\*.00元 | | | | | | |
| 维修时间：合同签订后\*日内维修完毕。 | | | | | | |

二、质量要求、技术标准：按照甲、乙双方签字确认的\*\*执行，并满足甲方使用要求。

三、质保期及质保责任：乙方对所维修项目进行质保，质保期内乙方对设备质量免费包修，质保期为合同设备维修完毕，经甲方验收合格之日起12个月满。

四、维修方式及地点：乙方将\*\*\*\*拉走维修完毕后送至甲方安装现场。

五、验收标准及提出异议的期限：按本合同第二条标准验收，甲方提出异议的期限为甲方验收合格之日起至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向乙方提出。

六、结算方式：合同设备维修完毕，经甲方验收合格出具证明后，乙方向甲方开具合同总价90%(税率为13%)的增值税发票及相应的财务收据，甲方向乙方支付相应的合同维修款，余10%质保金质保期满后支付。

七、违约责任：1、乙方未按合同约定的时间维修结束，即视为乙方违约，乙方每延期一天向甲方支付0.5%的违约金，超过7天甲方可单方解除合同。2、无论何时甲方发现乙方维修质量不符合合同要求，所更换配件属假冒伪劣、掺杂使假产品，不受本合同质量异议期的限制，乙方除赔偿因此给甲方造成的损失外，还应承担合同总额20%的违约金。

八、解决合同纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。

九、其它约定事项：1、质保期内，若乙方接到甲方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复，甲方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由乙方全部承担（甲方可在未付款项中扣除）。2、乙方相关人员若对甲方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，甲方则停止向乙方支付未付合同款，直至上述情形乙方主动配合调查清楚；甲方同时有权扣除乙方合同总额20%的货款作为违约金。3、若乙方所维修货物价格高于市场价格或同行价格，乙方应向甲方支付差价2倍的违约金；如发现第二次，除由乙方支付合同总额20%违约金外，甲方有权单方终止合同。4、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定维修价格。5、乙方必须开具税务部门认可及符合合同约定的正规税务发票，否则甲方有权停止付款。6、各种书面或电子文件的送达以本合同所记载的联系方式为准。如有变动，应及时书面通知对方。7、乙方技术人员的现场服务费用及其它费用已包含在合同总价内。8、在维修过程中，若发现双方约定的维修内容有任何漏项或短缺，在合同中并未列入但确实是乙方应满足或达到双方约定的验收标准所必须的，乙方应负责维修和补充，产生的费用由乙方承担。9、乙方现场施工人员应遵守甲方现场的各项规章制度，并作好自我安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。10. 合同所附技术要求与本合同有同等法律效力。

十、合同有效期：本合同一式5份，买方执3份，卖方执2份。自买卖双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕时终止。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：洛阳万基金属钠有限公司  地址：洛阳新安产业集聚区  电话：0379-67332059  传真：0379-67332449  开户行：工行新安县支行  帐号：1705027609200066309  税号：914103236767421271  委托代理人： | 乙方：平陆县新力冶金材料有限公司  地址：平陆县曹川镇  电话：18839802008  传真：0594-5638350  开户行：农行平陆县支行  帐号：556101040014007  税号：91140829573378916D  委托代理人： |

附件4、差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 差异内容 |
| 1 |  |
| 2 |  |

附件5、钠收集器维修内容及技术要求

1. 钠收集器更换衬板采用304不锈钢板，钢板厚度20mm；
2. 上升管换新加长到800mm，管壁厚度18mm（304不锈钢）；
3. 凸台、膜圈口、井子架更换及校正；
4. 外修后的钠收集器必须保证正常使用。